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ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ ДЛЯ БОЧЕК 
TOR HD-80A
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ВНИМАНИЕ! Вся информация, приведенная в данном руководстве, основана на данных, доступных на момент печати. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления, если эти изменения не ухудшают потребительских свойств и качества продукции. 

1. Описание и работа
1.1 Назначение изделия
Тележка для бочек (кантователь) HD80-A предназначен для перемещения и опрокидывания бочек на складах, производстве, автосервисах. Особенностью кантователя бочек является его простота конструкции, что повышает надежность в эксплуатации и обеспечивает легкое обслуживание, не требующих капитальных затрат.
Тележка-бочкокантователь HD80-A – это многофункциональное устройство, позволяющее перевозить, наклонять и переворачивать бочки. С ее помощью вы можете производить розлив жидких веществ из двухсотлитровой емкости в мелкую тару. При этом не требуется значительных усилий и каких-либо специальных знаний. HD80-A оснащена ручным управлением и двойными фиксаторами, которые обеспечивают удержание бочек на определенной высоте. Имеется возможность горизонтальной фиксации емкости в положение слива, а также вертикальной фиксации для транспортировки груза.
Помимо розлива и перевозки, тележка-кантователь HD80-A применима для перемешивания содержимого в емкости. Это, пожалуй, единственное оборудование, которое при минимальных усилиях обеспечивает эффективный результат при взбалтывании или перемешивании жидкостей в 200 литровых бочках.
Тележка HD80-A оснащена трехколесной опорой: два больших колеса и одно маленькое (для маневренности и устойчивости). Грузоподъемность тележки-кантователя HD80-A составляет 365 кг.
[image: ]1.2 Основные характеристики










	1 - колесо переднее
	6 - захват бочки

	2 - рама опорная
	7 - вертикальная тяга

	3 - колесо заднее
	8 - рукоятка-рычаг

	4 - опора вертикальная
	9 - цепь захвата бочки

	5 - бочка
	10 - натяжитель цепи






Рисунок 1.

	Артикул
	1313651/ 1003485

	Грузоподъемность, кг
	365

	Поворот бочки
	ручной

	Число колес, шт.
	3

	Диаметр колес, мм
	2*200/100
1003485 – модель без колес

	Диаметр бочки, мм
	572

	Допустимый объем бочки, л
	200

	Усилие на рукоятке при подъеме бочки, кг
	20

	Вес, кг
	50




Дата продажи:                                    МП:                            Кол-во:           шт

2. Использование по назначению
2.1 Порядок установки, подготовка и работа
· Осуществите сборку согласно рисунку 2.
· Изучите рабочие положения рукоятки-рычага согласно рисунку 3.
· Отрегулируйте захват бочки по высоте и глубине с помощью фиксирующих винтов (13), тяги (7) и рукоятки-рычага (8).
· Сбросьте цепь (9) со звездочки натяжителя цепи (18).
· Раздвиньте створки (6) захвата.
· С помощью тяг (14) расфиксируйте стопор храповика.
· Поднимите рукоятку-рычаг на верх (нижнее положение захвата).
· Подведите кантователь к бочке.
· Закройте створки (6) захвата.
· Накиньте цепь (9) на звездочку натяжителя (18).
· С помощью рукоятки (10) натяните цепь (9) и зафиксируйте ее.
· С помощью тяг (14) расфиксируйте стопор храповика и поднимите рукоятку до «положения для транспортировки»
· Начните перевозку бочки.
· Для кантования бочки поднимите рукоятку-рычаг до «положение для кантования».
· Откройте бочку и начните ее поворачивать на осях (17).
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Рисунок 2. 						Рисунок 3.
2.2 Техническое обслуживание
Периодически осматривайте кантователь на наличие каких-либо механических повреждений. 
Перед работой кантователя внимательно осмотрите все механизмы кантователя, особо обращайте внимание на механизмы фиксации бочки и механизм фиксации рукоятки-рычага.
После работы протирайте кантователь от грязи и/или пролившейся жидкости.
С периодичностью один раз в месяц смазывайте твердыми смазками (ЦИАТИМ или ЛИТОЛ) все трущиеся части кантователя.
Особое внимание уделяйте подшипникам колес и опорному (поворотному) подшипнику заднего колеса.
2.3 Меры безопасности
· Не используйте кантователь с бочкой размеры и вес которой превышают номинальные допустимые для данного кантователя.
· [image: ACHTUNG2]Не допускайте к работе неквалифицированный персонал.
· При работе с кантователем обязательно используйте перчатки.
· Работник, использующий кантователь, должен обязательно пройти инструктаж по технике безопасности и иметь аттестацию грузчика или такелажника.
· Категорически запрещается работать с неисправным кантователем.
· Запрещено перевозить на тележке людей.






3. Гарантийные обязательства
Оборудование марки TOR, представленное в России и странах Таможенного союза, полностью соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», что подтверждается декларациями соответствия. 
Продукция, поставляемая на рынок стран Европейского союза, соответствует требованиям качества Directive 2006/42/EC on Machinery Factsheet for Machinery и имеет сертификат CE.
Система управления качеством TOR industries контролирует каждый этап производства в независимости от географического расположения площадки. Большинство наших производственных площадок сертифицированы по стандарту ISO 9001:2008.
Всю необходимую документацию на продукцию можно получить, обратившись в филиал или к представителю/дилеру в вашем регионе/стране.
Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю, но не более 30 месяцев со дня изготовления. 
ГАРАНТИИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА:
· Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности оборудования, вызванные этими видами износа.
· [image: ACHTUNG2]Неисправности оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации или произошедшие вследствие использования оборудования не по назначению, во время использования при ненормативных условиях окружающей среды, ненадлежащих производственных условий, в следствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода.
· При использовании оборудования, относящегося к бытовому классу, в условиях высокой интенсивности работ и тяжелых нагрузок.
· На профилактическое и техническое обслуживание оборудования, например, смазку, промывку, замену масла.
· На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные отверстия электрооборудования, а также повреждения, наступившие в следствие неправильного хранения и коррозии металлических частей.
· Оборудование, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения.
В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производиться техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней с момента поступления оборудования на диагностику. По результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только в полной комплектации, при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца. 
Срок консервации 3 года.
Порядок подачи рекламаций:
· Гарантийные рекламации принимаются в течение гарантийного срока. Для этого запросите у организации, в которой вы приобрели оборудование, бланк для рекламации и инструкцию по подаче рекламации. 
· В случае действия расширенной гарантии, к рекламации следует приложить гарантийный сертификат расширенной гарантии. 
· Оборудование, отосланное дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по пересылке оборудования дилеру или в сервисный центр несет владелец оборудования. 
· Другие претензии, кроме права на бесплатное устранение недостатков оборудования, под действие гарантии не подпадают. 
· После гарантийного ремонта на условиях расширенной гарантии, срок расширенной гарантии оборудования не продлевается и не возобновляется.

Перечень комплектующих с ограниченным сроком гарантийного обслуживания.
ВНИМАНИЕ! На данные комплектующие расширенная гарантия не распространяется.
	Комплектующие
	Срок гарантии

	Колеса
	гарантия отсутствует 












Отметки о периодических проверках и ремонте.
	Дата
	Сведения о проверке или ремонте оборудования 
	Подпись ответственного лица
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